TEKNİK ŞARTNAME
ENDÜSTRIYEL SARF VE YEDEK PARÇA
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Endüstriyel Sarf ve Yedek Parça Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen endüstriyel sarf ve yedek parça kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 45 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	Rulman, sabit bilyalı
	Ölçü (iç çap × dış çap × genişlik) ve tip numarası belirtilecek, C3 boşluk gerekiyorsa yazılacak
	Adet
	

	2
	Rulman, konik makaralı
	Tip numarası ve ölçü belirtilecek
	Adet
	

	3
	Rulman yatağı (plummer blok)
	Mil çapı ve tip belirtilecek, keçeli
	Adet
	

	4
	V kayış
	Profil (A/B/C/SPA/SPB/SPZ) ve etkin uzunluk belirtilecek
	Adet
	

	5
	Triger (zamanlama) kayışı
	Diş profili, diş sayısı ve en belirtilecek
	Adet
	

	6
	Zincir, rulolu
	Adım (örn. 08B-1, 10B-1) ve boy belirtilecek; künye ISO 606 (eski DIN 8187 numarası geri çekildi)
	Metre
	

	7
	Zincir dişlisi
	Adım, diş sayısı ve göbek tipi belirtilecek
	Adet
	

	8
	Keçe (radyal salmastra)
	Ölçü (iç × dış × kalınlık) ve malzeme (NBR / FKM) belirtilecek
	Adet
	

	9
	O-ring
	İç çap × kesit ve malzeme (NBR / FKM / EPDM / silikon) belirtilecek
	Adet
	

	10
	Conta, contalık levha
	Asbestsiz sıkıştırılmış lifli conta levhası (DIN 28091-2), grafit veya PTFE; kalınlık ile çalışma sıcaklığı, basınç ve akışkan belirtilecek
	m²
	

	11
	Salmastra (kaynatma)
	Kesit ölçüsü ve malzeme belirtilecek
	kg
	

	12
	Kaplin (esnek göbek)
	Tip ve mil çapları belirtilecek, elastomer takozlu
	Adet
	

	13
	Hidrolik hortum
	İç çap, çalışma basıncı, rakor tipi ve boy belirtilecek, EN 853/856
	Adet
	

	14
	Pnömatik hortum ve rakor
	Dış çap (örn. 8 mm), çalışma basıncı ve rakor tipi belirtilecek
	Metre
	

	15
	Hava şartlandırıcı (filtre-regülatör-yağlayıcı)
	Bağlantı ölçüsü ve debi belirtilecek
	Adet
	

	16
	Pnömatik silindir
	Çap, strok ve bağlantı tipi belirtilecek, ISO 15552
	Adet
	

	17
	Selenoid valf
	Yol/konum (örn. 5/2), bağlantı ölçüsü ve bobin gerilimi belirtilecek
	Adet
	

	18
	Hidrolik yağ
	Viskozite sınıfı (örn. ISO VG 46), 20 litre, ürün güvenlik bilgi formu ile
	Bidon
	

	19
	Redüktör yağı
	Viskozite ve tip (mineral / sentetik) belirtilecek, 20 litre
	Bidon
	

	20
	Gres, çok amaçlı
	Lityum bazlı, NLGI 2, damlama noktası belirtilecek, 15 kg
	Kova
	

	21
	Gres, yüksek sıcaklık
	Kompleks sabun bazlı, çalışma sıcaklık aralığı belirtilecek, 1 kg
	Adet
	

	22
	Kesme sıvısı (soğutma sıvısı)
	Suyla karışan tip, karışım oranı ve bor içeriği belirtilecek, 20 litre
	Bidon
	

	23
	Hava filtresi (kompresör)
	Makine model uyumu veya ölçü belirtilecek
	Adet
	

	24
	Yağ filtresi
	Makine model uyumu veya filtrasyon derecesi (mikron) belirtilecek
	Adet
	

	25
	Hidrolik filtre elemanı
	Filtrasyon derecesi (mikron) ve ölçü belirtilecek
	Adet
	

	26
	Toz filtresi (torba/kartuş)
	Filtrasyon sınıfı ve ölçü belirtilecek
	Adet
	

	27
	Elektrot (örtülü kaynak)
	Çap ve sınıf (örn. E6013 / E7018) belirtilecek, 5 kg paket
	Paket
	

	28
	Gazaltı kaynak teli
	Çap ve sınıf (örn. SG2 / ER70S-6) belirtilecek, 15 kg makara
	Makara
	

	29
	Kaynak gazı regülatörü
	Gaz tipi ve debi ölçekli, manometreli
	Adet
	

	30
	Kesme diski, metal
	TS EN 12413, son kullanma tarihli, kalınlık belirtilecek. Disk çapı satır bazında yazılır (115 mm / 125 mm / 230 mm); her çap ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	31
	Taşlama taşı
	Ölçü ve tane büyüklüğü belirtilecek, TS EN 12413
	Adet
	

	32
	Zımpara, bant / disk
	Ölçü ve tane numarası (kum) belirtilecek
	Adet
	

	33
	Matkap ucu, HSS-Co
	Çap belirtilecek, %5 kobalt alaşımlı, DIN 338
	Adet
	

	34
	Freze / torna kalemi ve uç
	Uç geometrisi ve kalite kodu belirtilecek
	Adet
	

	35
	Cıvata, somun, pul (bağlantı elemanı)
	Ölçü, dayanım sınıfı (örn. 8.8 / A2-70) ve kaplama belirtilecek
	Adet
	

	36
	Dübel ve ankraj
	Çap, boy ve taşıma yükü belirtilecek
	Adet
	

	37
	Termometre / manometre
	Ölçüm aralığı, bağlantı ölçüsü ve sınıf belirtilecek
	Adet
	

	38
	Sıcaklık sensörü (PT100 / termokupl)
	Tip, prob boyu ve bağlantı belirtilecek
	Adet
	

	39
	Yaklaşım sensörü (endüktif)
	Algılama mesafesi, gövde çapı ve çıkış tipi (PNP/NPN) belirtilecek
	Adet
	

	40
	Fotosel (optik sensör)
	Tip (difüz / reflektör / karşılıklı), menzil ve çıkış tipi belirtilecek
	Adet
	

	41
	Enkoder
	Çözünürlük (puls/tur), mil çapı ve çıkış tipi belirtilecek
	Adet
	

	42
	Frekans çevirici (sürücü)
	Güç (kW), giriş gerilimi ve haberleşme arayüzü belirtilecek
	Adet
	

	43
	Yumuşak yol verici
	Motor gücü ve gerilim belirtilecek
	Adet
	

	44
	Temizlik ve bakım spreyi (pas sökücü)
	400 ml aerosol, güvenlik bilgi formu ile
	Adet
	

	45
	Kontak temizleme spreyi
	Elektrik/elektronik uyumlu, plastik üzerinde etkisiz, 400 ml
	Adet
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




