TEKNİK ŞARTNAME
GÜVENLIK KAMERASI VE ALARM MALZEMESI
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Güvenlik Kamerası ve Alarm Malzemesi Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen güvenlik kamerası ve alarm malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 30 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	IP dome kamera
	Çözünürlük 2/4/8 MP, sabit veya motorize lens, IR mesafesi ve yatay görüş açısı veri sayfasında, PoE beslemeli, dış ortam için IP66, ONVIF Profil T uygun
	Adet
	

	2
	IP bullet kamera
	Çözünürlük 2/4/8 MP, motorize varifokal lens seçenekli, IR mesafesi belirtilmiş, IP66/IP67, vandal dayanımı seçenekli, ONVIF Profil T uygun
	Adet
	

	3
	PTZ (hareketli) kamera
	Optik yakınlaştırma oranı, dönüş hızı ve ön ayar (preset) sayısı belirtilmiş, IP66, PoE+ veya harici besleme, ONVIF Profil T uygun
	Adet
	

	4
	Balık gözü (fisheye) kamera
	360° görüş, dewarping desteği kayıt cihazı tarafından da desteklenmeli, tavan montaj, ONVIF Profil T uygun
	Adet
	

	5
	Termal kamera
	Termal sensör çözünürlüğü ve tespit mesafesi belirtilmiş, çift spektrumlu (termal + optik) seçenekli, ONVIF Profil T uygun
	Adet
	

	6
	Düşük ışık (starlight) kamera
	Minimum aydınlatma değeri (lux) veri sayfasında, renkli gece görüşü, ONVIF Profil T uygun
	Adet
	

	7
	NVR kayıt cihazı
	Kanal sayısı, toplam giriş bant genişliği (Mbps) ve disk yuvası sayısı belirtilmiş, H.265 destekli, PoE portlu seçenekli, ONVIF Profil T istemci uygunluğu
	Adet
	

	8
	Gözetim sınıfı sabit disk
	Kapasite 2–20 TB, sürekli yazma ve çok diskli titreşim ortamı için üretilmiş gözetim serisi, 3,5 inç SATA
	Adet
	

	9
	PoE switch
	Port sayısı, toplam PoE güç bütçesi (W) ve 802.3af/at/bt desteği belirtilmiş, yönetilebilir veya yönetilemez
	Adet
	

	10
	PoE enjektör
	Tek port, 802.3af veya 802.3at, çıkış gücü belirtilmiş
	Adet
	

	11
	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
	Çıkış gücü (VA/W), akü grubu gerilimi ve tipik yedekleme süresi belirtilmiş, hat interaktif veya online
	Adet
	

	12
	CAT6 kablo
	Tam bakır iletken (CCA değil), U/UTP veya F/UTP, dış ortam için UV dayanımlı kılıf seçenekli, kutuda 305 m
	Kutu
	

	13
	RJ45 konnektör ve keystone
	CAT6 uyumlu, altın kaplama kontak, korumalı veya korumasız
	Adet
	

	14
	Kamera montaj braketi ve muhafazası
	Duvar, direk veya köşe montajı; alüminyum veya paslanmaz, kablo geçişli, IP66
	Adet
	

	15
	Kamera direği
	Galvaniz, boy 3–6 m, flanşlı veya ankrajlı taban, kablo kanallı
	Adet
	

	16
	Buat ve kablo kanalı
	IP65 buat, PVC veya metal kanal, dış ortam için UV dayanımlı
	Adet
	

	17
	Alarm paneli
	Kablolu veya kablosuz bölge (zone) sayısı, bölümlendirme (partition) desteği ve haberleşme modülü uyumluluğu belirtilmiş
	Adet
	

	18
	Alarm klavyesi
	LCD veya dokunmatik, panel ile uyumlu, kullanıcı kodu ve olay kaydı görüntüleme
	Adet
	

	19
	Haberleşme modülü (GSM / IP)
	Alarm paneline uyumlu, çift yollu haberleşme seçenekli, izleme merkezi protokolü belirtilmiş
	Adet
	

	20
	PIR hareket dedektörü
	Algılama mesafesi ve açısı belirtilmiş, evcil hayvan bağışıklığı seçenekli, iç veya dış ortam
	Adet
	

	21
	Perde tipi ve dış ortam dedektörü
	Çift teknolojili (PIR + mikrodalga), dış ortam için IP65, algılama mesafesi belirtilmiş
	Adet
	

	22
	Manyetik kapı/pencere kontağı
	Kablolu veya kablosuz, yüzeye veya gömme montaj, boşluk (gap) toleransı belirtilmiş
	Adet
	

	23
	Cam kırılma ve titreşim dedektörü
	Akustik veya titreşim algılamalı, kapsama yarıçapı belirtilmiş
	Adet
	

	24
	Duman ve gaz dedektörü (alarm sistemine bağlı)
	Optik duman veya doğalgaz/LPG algılama, alarm paneli ile uyumlu röle çıkışlı
	Adet
	

	25
	İç ve dış ortam sireni
	Ses seviyesi (dB) belirtilmiş, dış ortam için flaşörlü ve kurcalama korumalı, IP65
	Adet
	

	26
	Geçiş kontrol kart okuyucu
	Kart teknolojisi (proximity, MIFARE) ve okuma mesafesi belirtilmiş, tuş takımlı seçenekli, IP65
	Adet
	

	27
	Elektrikli kilit (elektromanyetik / kontrol karşılığı)
	Tutma kuvveti (kg) veya kilit tipi belirtilmiş, güç kesildiğinde açılır veya kapalı kalır seçeneği projeye göre
	Adet
	

	28
	Geçiş kontrol paneli ve kart
	Kapı sayısı, kullanıcı kapasitesi ve yazılım desteği belirtilmiş; kart ve anahtarlık ayrı
	Adet
	

	29
	Turnike ve bariyer
	Bel veya boy tipi turnike, kollu bariyer; geçiş hızı ve besleme gerilimi belirtilmiş, geçiş kontrol paneliyle uyumlu
	Adet
	

	30
	Kamera ve alarm sistemi bakım seti
	Lens temizleme takımı, yedek conta, kablo bağı, etiket ve montaj vidalarından oluşan sarf seti
	Takım
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




