TEKNİK ŞARTNAME
HAVALANDIRMA, KLIMA VE FILTRE MALZEMESI
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Havalandırma, Klima ve Filtre Malzemesi Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen havalandırma, klima ve filtre malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 30 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	Kaset (panel) filtre
	ISO Coarse sınıfı, karton veya galvaniz çerçeve, sentetik filtre ortamı, derinlik 25 mm veya 48 mm, ölçü siparişe göre
	Adet
	

	2
	Torba (bag) filtre
	ISO ePM10 / ePM2,5 / ePM1 sınıfından biri, cep sayısı ve cep boyu belirtilmiş, galvaniz veya plastik çerçeve, temiz basınç kaybı veri sayfasında verilmiş
	Adet
	

	3
	Mini pileli (kompakt) filtre
	ISO ePM1 sınıfı, derinlik 292 mm veya 96 mm, plastik veya galvaniz çerçeve, temiz basınç kaybı ve anma debisi etikette
	Adet
	

	4
	HEPA filtre
	EN 1822'ye göre sınıflandırılmış, sızdırmazlık contası tek parça, tarama (scan) test raporu ile, ölçü ve derinlik siparişe göre
	Adet
	

	5
	Aktif karbon filtre
	Granül veya kaset tipi, karbon ağırlığı ve temas süresi veri sayfasında, koku ve gaz fazı için, ön filtre ile birlikte kullanılır
	Adet
	

	6
	Metal yıkanabilir filtre
	Alüminyum kafes, yıkanıp tekrar kullanılabilir, mutfak davlumbazı ve ön filtre uygulaması için, ölçü siparişe göre
	Adet
	

	7
	Rulo filtre ortamı
	Sentetik elyaf, kalınlık 10–20 mm, genişlik 1 m veya 2 m, metre olarak kesilir
	m
	

	8
	Filtre çerçevesi ve kızak
	Galvaniz sac, kaset veya torba filtre ölçüsüne uygun, conta ve klipsi ile
	Adet
	

	9
	Fark basınç göstergesi (manometre)
	Ölçüm aralığı 0–250 Pa veya 0–500 Pa, ibreli veya dijital, filtre bankosu üzerine montaj için hortum ve rakor takımıyla
	Adet
	

	10
	Spiral hava kanalı
	Galvaniz sac, çap 100–500 mm, boy 3 m, et kalınlığı çapa göre
	Adet
	

	11
	Flex (esnek) kanal
	Alüminyum lamine veya izoleli, çap 100–400 mm, kutuda 10 m
	Kutu
	

	12
	Kanal bağlantı elemanı
	Dirsek, redüksiyon, T parça ve manşon; galvaniz sac, çap ve açı siparişe göre
	Adet
	

	13
	Kanal bandı ve conta
	Alüminyum folyo bant veya kauçuk conta, genişlik 50 mm veya 75 mm
	Rulo
	

	14
	Menfez (üfleme/emiş)
	Alüminyum veya sac, tek veya çift sıra kanatlı, damperli seçenekli, elektrostatik toz boyalı, ölçü siparişe göre
	Adet
	

	15
	Difüzör
	Kare veya dairesel, alüminyum, plenum kutulu seçenekli, ölçü siparişe göre
	Adet
	

	16
	Dış hava panjuru
	Alüminyum, kuş teli ve yağmur damlalıklı, ölçü siparişe göre
	Adet
	

	17
	Kanal tipi fan
	Debi ve basınç değeri belirtilmiş, çap 100–400 mm, tek veya üç fazlı
	Adet
	

	18
	Çatı tipi aspiratör
	Dikey veya yatay atışlı, debi ve statik basınç değeri belirtilmiş, hız kontrol uyumlu
	Adet
	

	19
	Aksiyal duvar tipi fan
	Çap 200–600 mm, panjurlu veya panjursuz, debi değeri belirtilmiş
	Adet
	

	20
	Radyal (salyangoz) fan
	Öne veya geriye eğik kanatlı, debi-basınç eğrisi veri sayfasında, kayış kasnak veya direkt akuple
	Adet
	

	21
	Klima santrali kayışı
	Klasik V veya dar V kesit, profil ve boy motor-fan kasnağına göre
	Adet
	

	22
	Fan ve motor rulmanı
	Yatak ölçüsü ve tipi mevcut parçadan alınır, gres kanallı seçenekli
	Adet
	

	23
	Damper ve servomotor
	Karşı veya paralel kanatlı damper, 0–10 V veya aç-kapa servomotor, tork değeri belirtilmiş
	Adet
	

	24
	Split klima (duvar tipi)
	Soğutma kapasitesi ve enerji sınıfı belirtilmiş, inverter, iç ve dış ünite takımı, bakır boru ve montaj ayrı
	Takım
	

	25
	Kaset tipi klima
	4 yönlü üflemeli, kapasite ve enerji sınıfı belirtilmiş, dekoratif panel dahil
	Takım
	

	26
	VRF iç/dış ünite ve dağıtıcı
	Sistem kapasitesi, iç ünite adedi ve boru mesafesi projeye göre belirlenir
	Takım
	

	27
	Hava perdesi
	Kapı genişliğine göre 90 / 120 / 150 cm, elektrikli ısıtıcılı veya ısıtıcısız
	Adet
	

	28
	Nem alma cihazı
	Günlük nem alma kapasitesi (L/gün) ve çalışma sıcaklık aralığı belirtilmiş, hijyostatlı
	Adet
	

	29
	Bakır boru ve izolasyon
	Klima tesisatı için tavlı bakır, çap ve et kalınlığı belirtilmiş, kauçuk köpük izolasyon ile
	m
	

	30
	Klima montaj konsolu ve titreşim takozu
	Galvaniz veya elektrostatik boyalı konsol, dış ünite ağırlığına uygun, kauçuk takozla
	Takım
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




