TEKNİK ŞARTNAME
HIRDAVAT VE EL ALETI
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Hırdavat ve El Aleti Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen hırdavat ve el aleti kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 45 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	Kombine anahtar takımı
	14 parça; boy listesi 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm (listedeki boyların tamamı bulunacak), krom vanadyum çelik (Cr-V), sertleştirilmiş ve kromlanmış, çantalı
	Takım
	

	2
	Lokma takımı
	1/2" kare geçme, 10–32 mm, cırcır kollu, çantalı, 24 parça
	Takım
	

	3
	Tork anahtarı
	1/2", 40–200 Nm, ±%4 hassasiyet, TS EN ISO 6789-1; kalibrasyon sertifikası TS EN ISO 6789-2'ye göre düzenlenmiş olacak
	Adet
	

	4
	Allen (alyan) anahtar takımı
	1,5–10 mm, T saplı veya L tipi, 9 parça
	Takım
	

	5
	Altı loblu (hexalobular) anahtar takımı
	T10–T50 ölçü aralığı, 9 parça, profil ISO 10664'e uygun
	Takım
	

	6
	Kurbağacık (ayarlı anahtar)
	250 mm, açıklık en az 30 mm
	Adet
	

	7
	Boru anahtarı
	14" (350 mm), dövme çelik
	Adet
	

	8
	Pense, kombine
	180 mm, izoleli sap; gerilim altında çalışılacaksa TS EN/IEC 60900, 1000 V AC işaretli
	Adet
	

	9
	Kargaburun
	160 mm, düz uçlu, izoleli sap; gerilim altında çalışılacaksa TS EN/IEC 60900, 1000 V AC işaretli
	Adet
	

	10
	Yan keski
	160 mm, izoleli sap; gerilim altında çalışılacaksa TS EN/IEC 60900, 1000 V AC işaretli
	Adet
	

	11
	Tornavida seti, düz-yıldız
	6–8 parça, kromlu uç, manyetik
	Takım
	

	12
	Tornavida seti, izoleli
	6 parça, TS EN/IEC 60900 (1000 V AC / 1500 V DC'ye kadar gerilim altında çalışma), alet üzerinde 1000 V işareti bulunacak
	Takım
	

	13
	Çekiç
	500 g, dövme çelik başlı, fiberglas saplı
	Adet
	

	14
	Balyoz
	3 kg, fiberglas saplı
	Adet
	

	15
	Şerit metre
	5 m × 25 mm, otomatik kilitli, EC sınıf II
	Adet
	

	16
	Dijital kumpas
	0–150 mm, çözünürlük 0,01 mm, paslanmaz gövde
	Adet
	

	17
	Su terazisi
	60 cm, alüminyum gövde, 3 gözlü
	Adet
	

	18
	Gönye
	300 mm, çelik, mm taksimatlı
	Adet
	

	19
	Demir testeresi ve lama
	300 mm gövde + 24 diş/inç bimetal lama (10'lu)
	Takım
	

	20
	Maket bıçağı ve yedek ağız
	18 mm, metal gövde + 10'lu yedek ağız
	Takım
	

	21
	Eğe takımı
	200 mm, 5 parça (düz, yarım yuvarlak, yuvarlak, üçgen, kare)
	Takım
	

	22
	Matkap ucu seti, HSS
	1–13 mm, 19 parça, DIN 338, metal kutulu
	Takım
	

	23
	Matkap ucu seti, beton (SDS-plus)
	6–14 mm, 5 parça, karbür uçlu
	Takım
	

	24
	Kılavuz-pafta takımı
	M3–M12, 32–40 parça, kollu
	Takım
	

	25
	Darbeli matkap
	En az 800 W, 13 mm mandren, devir ayarlı, çift el tutamaklı
	Adet
	

	26
	Akülü vidalama
	18 V, 2 adet en az 2,0 Ah akü, tork ayarlı, şarj cihazı ve çanta dahil
	Adet
	

	27
	Avuç taşlama makinesi
	115 mm, en az 900 W, yan tutamaklı, koruma kapaklı
	Adet
	

	28
	Kesme taşı
	115×1,0 mm, metal için, TS EN 12413, 10'lu
	Paket
	

	29
	Taşlama taşı
	115×6 mm, metal için
	Adet
	

	30
	Isı tabancası
	2000 W, kademeli sıcaklık ayarı
	Adet
	

	31
	Silikon tabancası
	310 ml kartuş uyumlu, metal gövde
	Adet
	

	32
	Cıvata-somun-pul seti
	M6–M12, paslanmaz veya galvanizli, bölmeli kutuda
	Takım
	

	33
	Dübel seti
	6/8/10 mm, vidalı, plastik, bölmeli kutuda
	Takım
	

	34
	Vida seti, ahşap/sac
	3,5–5,0 mm, çeşitli boy, bölmeli kutuda
	Takım
	

	35
	Kelepçe, hortum
	Paslanmaz, sonsuz vidalı, 12–60 mm aralığı
	Adet
	

	36
	İzole bant
	PVC, 19 mm × 10 m
	Adet
	

	37
	PTFE sızdırmazlık bandı (teflon bant)
	12 mm × 12 m, 0,075 mm kalınlık
	Adet
	

	38
	Pas sökücü / yağlayıcı sprey
	400 ml, aerosol
	Adet
	

	39
	Gres yağı
	Lityum bazlı, NLGI 2, 1 kg
	Adet
	

	40
	Silikon, şeffaf
	310 ml kartuş, asetik veya nötr (kullanım yerine göre)
	Adet
	

	41
	Takım çantası
	50 cm, çelik takviyeli, çok gözlü
	Adet
	

	42
	Alet dolabı / takım arabası
	En az 5 çekmeceli, kilitli, tekerlekli
	Adet
	

	43
	Seyyar lamba
	LED, en az 20 W, IP54, manyetik veya kancalı, 5 m kablolu
	Adet
	

	44
	Uzatma kablosu, makaralı
	3×2,5 mm², 25 m, termik korumalı
	Adet
	

	45
	Merdiven, A tipi
	Alüminyum, 8 basamaklı, TS EN 131-1 ve TS EN 131-2, taşıma kapasitesi en az 150 kg
	Adet
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




