TEKNİK ŞARTNAME
KIŞISEL KORUYUCU DONANIM (KKD)
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen kişisel koruyucu donanım (kkd) kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 31 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	Baret
	ABS veya HDPE gövde, 4 noktalı iç donanım, çene kayışı takılabilir, TS EN 397, üretim tarihi kalıcı basılı
	Adet
	

	2
	Baret, elektrik işleri
	TS EN 397 + TS EN 50365 (1000 V AC sınıf 0)
	Adet
	

	3
	Koruyucu gözlük
	Polikarbonat, buğulanmaz ve çizilmez kaplamalı, yanal korumalı; TS EN ISO 16321-1 (eski karşılığı TS EN 166 1F)
	Adet
	

	4
	Kapalı tip gözlük (goggle)
	Sıvı sıçramasına karşı dolaylı (indirekt) havalandırmalı, TS EN ISO 16321-1 (eski karşılığı TS EN 166 1 B 3 4) işaretli, buğulanmaz kaplamalı; gaz ve ince toz da gerekiyorsa havalandırmasız (sızdırmaz) gövde
	Adet
	

	5
	Yüz siperi
	Polikarbonat vizör, alın bantlı veya barete takılabilir, TS EN ISO 16321-1 (eski karşılığı TS EN 166 1B) (optik sınıf 1, orta enerjili darbe). Elektrik arkı riskli işlerde sembol 8 ile birlikte ark koruma SEVİYESİ belgelenecek: TS EN 61482-1-2'ye göre APC 1 (4 kA) veya APC 2 (7 kA) — sınıf, idarenin ark parlaması risk hesabına göre sipariş aşamasında bildirilir; alternatif olarak TS EN 61482-1-1'e göre ATPV/EBT (cal/cm²) beyanı kabul edilir. Erimiş metal riskinde 9 sembolü aranacak
	Adet
	

	6
	Kulak tıkacı
	Tek kullanımlık poliüretan, TS EN 352-2, 200'lü kutu. Koruma değeri (SNR veya HML) idarenin gürültü ölçüm raporundaki Lex,8h değerine göre TS EN 458 yöntemiyle seçilir; kulak altı etkin ses düzeyi 65–80 dB(A) bandında kalacaktır
	Kutu
	

	7
	Kulaklık, baş bantlı
	TS EN 352-1. Koruma değeri (SNR veya HML) gürültü ölçüm raporundaki Lex,8h değerine göre TS EN 458 ile seçilir; kulak altı etkin ses düzeyi 65–80 dB(A) bandında kalacaktır (aşırı koruma kabul edilmez)
	Adet
	

	8
	Toz maskesi FFP2
	CE işaretli, TS EN 149:2001+A1:2009, 20'li kutu. Ventilli ve ventilsiz tipler ayrı satırda fiyatlandırılır; ürünü kirletme riski olan işlerde ventilsiz tip istenir
	Kutu
	

	9
	Toz maskesi FFP3
	Ventilli, TS EN 149:2001+A1:2009, CE işaretli, 10'lu kutu
	Kutu
	

	10
	Yarım yüz maskesi + filtre
	İki filtreli gövde (TS EN 140) + TS EN 14387'ye uygun filtre. Tip ve sınıf maruziyet ölçümüne göre yazılır: solvent/boya işlerinde A2, çok gazlı ortamda A2B2E2K2; toz veya aerosol de varsa P3 ile kombine (A2-P3 / A2B2E2K2-P3). Bağlantı ailesi (TS EN 148-1 standart dişli veya tescilli bayonet) belirtilir
	Takım
	

	11
	Yedek gaz filtresi (çift)
	TS EN 14387'ye uygun, teklif edilen maske gövdesinin bağlantı ailesiyle uyumlu; tip ve sınıf idarenin maruziyet ölçümüne göre yazılır (ör. A2, A2B2E2K2, A2-P3). Üzerinde tip, sınıf, renk bandı, raf ömrü sonu, üretici bilgisi ve “EN 14387” ibaresi bulunacak, ambalajı açılmamış teslim edilecektir. Yarım maskeye doğrudan bağlanan filtrede kütle sınırına dikkat edilir; ağır kombine filtreler tam yüz maske ile kullanılır
	Çift
	

	12
	İş eldiveni, mekanik koruma
	Naylon örgü + poliüretan kaplama; TS EN 388:2016+A1:2018 — aşınma ≥3, yırtılma ≥3, delinme ≥1. Kesilme riski olan işlerde ISO 13997'ye göre en az C sınıfı ayrıca istenir (kesilme riski yoksa döner bıçak hanesi ≥1 yeterlidir)
	Çift
	

	13
	İş eldiveni, kesilme dayanımlı
	TS EN 388, kesilme performansı en az C (ISO 13997)
	Çift
	

	14
	İş eldiveni, ısı dayanımlı
	Deri veya aramid, TS EN 407
	Çift
	

	15
	İş eldiveni, kimyasal
	Nitril veya neopren, TS EN ISO 374-1 Tip A/B, kullanım yerine göre kod belirtilmiş
	Çift
	

	16
	İş eldiveni, elektrik yalıtkan
	TS EN 60903, periyodik test tarihli. Sınıf satır bazında yazılır (sınıf 00: 500 V / sınıf 0: 1.000 V / sınıf 1: 7.500 V anma gerilimi); her sınıf ayrı satırda fiyatlandırılır
	Çift
	

	17
	İş ayakkabısı S1P / S1PL / S1PS
	200 J burun koruması, delinmeye dayanıklı ara taban, antistatik (A), topukta enerji absorpsiyonu (E), TS EN ISO 20345. Ara taban malzemesi serbest bırakılmak isteniyorsa üç kod birden yazılır (P çelik · PL metal olmayan 4,5 mm · PS metal olmayan 3,0 mm); yalnız biri yazılırsa bu bilinçli bir daraltmadır. Yakıt-yağ direnci gerekiyorsa ayrıca FO yazılır
	Çift
	

	18
	İş ayakkabısı S3 / S3L / S3S
	S2 özellikleri (üstte su nüfuzu direnci, WPA) + delinme direnci + profilli taban, TS EN ISO 20345. Ara taban malzemesi serbest bırakılmak isteniyorsa üç kod birden yazılır; yalnız S3S yazmak çelik ara tabanlı ürünleri eler
	Çift
	

	19
	İş çizmesi S5 / S5L / S5S
	Kalıplanmış PVC veya poliüretan, burun koruması + delinmeye dayanıklı ara taban + profilli taban + antistatik, TS EN ISO 20345. Ara taban malzemesi serbest bırakılmak isteniyorsa üç kod birden yazılır
	Çift
	

	20
	Reflektif yelek
	Sınıf 2, floresan sarı veya turuncu, TS EN ISO 20471
	Adet
	

	21
	İş elbisesi, tulum
	Pamuk-polyester, çok cepli, TS EN ISO 13688
	Adet
	

	22
	İş elbisesi, kaynakçı
	Alev geciktirici, TS EN ISO 11611 sınıf 1 veya 2
	Adet
	

	23
	Yağmurluk / su geçirmez takım
	PU kaplı, dikişleri kaynaklı, TS EN 343; su geçirmezlik ve su buharı direnci sınıfları ayrı ayrı belirtilecek
	Takım
	

	24
	Emniyet kemeri, tam vücut
	Sırt ve göğüs D halkalı, TS EN 361, seri no ve üretim tarihi etiketli
	Adet
	

	25
	Şok emici lanyard
	Çift bacaklı, karabinalı, TS EN 355
	Adet
	

	26
	Düşme durdurucu, geri sarmalı
	6–10 m, TS EN 360, yıllık periyodik muayene kayıtlı
	Adet
	

	27
	Yaşam halatı ve halat tutucu
	TS EN 353-2 uyumlu, uzunluk belirtilmiş
	Takım
	

	28
	İlk yardım dolabı (duvar tipi)
	Metal veya ABS gövde, kilitli, içerik listesi kapağında
	Adet
	

	29
	İlk yardım çantası (taşınabilir)
	Askılı, bölmeli, son kullanma tarihi takip kartlı
	Adet
	

	30
	Göz duşu / acil duş
	Duvar veya seyyar tip, TS EN 15154 uyumlu
	Adet
	

	31
	Uyarı ve ikaz levhası seti
	Fotolüminesan veya reflektif; güvenlik renk ve şekilleri TS ISO 3864, grafik semboller TS ISO 7010'a uygun
	Takım
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




