TEKNİK ŞARTNAME
LEVHA, TABELA VE PANO
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Levha, Tabela ve Pano Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen levha, tabela ve pano kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 28 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	Acil çıkış yönlendirme levhası, sağa/sola ok
	Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ve ok, dikdörtgen, fotolüminesan veya PVC, kenar ölçüsü 20×10, 30×15 veya 40×20 cm, delikli veya yapışkanlı arka yüz seçenekli
	Adet
	

	2
	Acil çıkış kapı üstü levhası
	Yeşil zemin üzerine beyaz koşan figür piktogramı, 30×15 cm veya 40×20 cm, kapı üstü montaj için delikli
	Adet
	

	3
	Fotolüminesan yönlendirme levhası
	DIN 67510-1'e göre parlaklık sınıfı ve sönüm süresi etikette belirtilmiş, şarj süresi ve ölçüm koşulu üretici veri sayfasında verilmiş, PVC veya alüminyum taşıyıcı
	Adet
	

	4
	Fotolüminesan kaçış yolu şeridi
	Rulo hâlinde, genişlik 25 mm veya 50 mm, yapışkanlı arka yüz, zemin veya duvar uygulamasına uygun
	Rulo
	

	5
	Yangın söndürücü levhası
	Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, kare, 20×20 cm veya 25×25 cm, fotolüminesan seçenekli
	Adet
	

	6
	Yangın dolabı ve hidrant levhası
	Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, 20×20 cm veya 25×25 cm
	Adet
	

	7
	Yangın alarm butonu levhası
	Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, buton üstü montaj için 15×15 cm
	Adet
	

	8
	Yasak levhası (sigara içilmez, girilmez, dokunma)
	Beyaz zemin üzerine kırmızı dairesel çerçeve ve çapraz bant, siyah piktogram, çap 20 cm veya 30 cm
	Adet
	

	9
	Uyarı levhası (dikkat, yüksek gerilim, kaygan zemin)
	Sarı zemin üzerine siyah üçgen çerçeve ve piktogram, kenar 20 cm veya 30 cm
	Adet
	

	10
	Zorunluluk levhası (KKD kullan)
	Mavi daire üzerine beyaz piktogram, çap 20 cm veya 30 cm, tekli veya çoklu piktogram düzeninde
	Adet
	

	11
	İlk yardım ve sedye levhası
	Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram, 20×20 cm, fotolüminesan seçenekli
	Adet
	

	12
	Toplanma alanı levhası
	Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram, dış ortam için 40×40 cm veya 50×50 cm, galvaniz veya alüminyum taşıyıcı, direk kelepçesiyle
	Adet
	

	13
	Elektrik panosu uyarı levhası
	Sarı-siyah, pano kapağına yapışkanlı, 10×10 cm veya 15×15 cm
	Adet
	

	14
	Kilitleme-etiketleme (LOTO) etiketi
	Yırtılmaz sentetik malzeme, tel veya kancalı bağlantı, yazılabilir yüzey, kişi ve tarih alanlı
	Adet
	

	15
	GHS/CLP tehlike sembolü etiketi
	Beyaz zemin üzerine kırmızı eşkenar dörtgen çerçeve ve siyah sembol, kimyasal ambalaj boyuna göre 5×5 cm ila 15×15 cm, kimyasala dayanıklı yapışkan
	Adet
	

	16
	Kimyasal depo bilgi tabelası
	Depolanan madde grubu, uyumsuz madde uyarısı ve acil durum iletişim alanı içeren, dış ortam dayanımlı alüminyum kompozit, 40×60 cm
	Adet
	

	17
	Kaçış planı ve kat krokisi panosu
	Alüminyum çerçeveli, şeffaf kapaklı, A3 veya A2 kroki taşıyan, duvara vidalı montaj
	Adet
	

	18
	Zemin işaretleme bandı
	Sarı-siyah veya kırmızı-beyaz, genişlik 50 mm veya 75 mm, aşınmaya dayanıklı PVC, yapışkanlı
	Rulo
	

	19
	Zemin uyarı işareti (yer levhası)
	Kaymaz yüzeyli laminatlı vinil, çap 30 cm veya 43 cm, forklift ve yaya trafiğine dayanıklı
	Adet
	

	20
	Katlanır uyarı dubası (ıslak zemin)
	Sarı polipropilen, iki yüzü baskılı, açık yükseklik 60–65 cm, katlanabilir
	Adet
	

	21
	Kapı ve oda kapısı yön levhası
	Pleksi veya alüminyum, 20×5 cm ila 30×10 cm, çift taraflı bantla montaj, değiştirilebilir kağıt yuvalı seçenek
	Adet
	

	22
	Tuvalet ve genel yönlendirme levhası
	Pleksi veya paslanmaz, piktogramlı, 15×15 cm veya 20×20 cm
	Adet
	

	23
	Beyaz yazı tahtası (duvar tipi)
	Emaye veya laminat yüzey, alüminyum çerçeve, kalem kanallı, 60×90, 90×120 veya 120×180 cm
	Adet
	

	24
	Mantar pano
	Doğal mantar yüzey, ahşap veya alüminyum çerçeve, 60×90 veya 90×120 cm
	Adet
	

	25
	Kilitli duyuru panosu
	Alüminyum çerçeve, şeffaf açılır kapaklı, kilitli, iç ölçü A2 veya A1
	Adet
	

	26
	Çift taraflı ayaklı pano (flipchart)
	Tekerlekli veya sabit ayaklı, beyaz tahta yüzeyli, kağıt blok askılı, yükseklik ayarlı
	Adet
	

	27
	Dijital baskılı tabela (özel ölçü)
	Alüminyum kompozit veya dekota taşıyıcı, dış ortam için UV dayanımlı baskı ve laminasyon, ölçü ve görsel siparişe göre
	m²
	

	28
	Işıklı kutu harf / kutu tabela
	Pleksi yüz, alüminyum gövde, LED aydınlatmalı, ölçü ve yazı siparişe göre
	Adet
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




