TEKNİK ŞARTNAME
HALI, ZEMIN KAPLAMA VE AKUSTIK MALZEME
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Halı, Zemin Kaplama ve Akustik Malzeme Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen halı, zemin kaplama ve akustik malzeme kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 24 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	Halı karo
	50×50 cm, kullanım sınıfı ISO 10874'e göre belirtilmiş (ofis 32, koridor 33), hav ağırlığı (g/m²) ve toplam kalınlık verilmiş, bitüm veya PVC taban
	m²
	

	2
	Rulo halı (duvardan duvara)
	Genişlik 4 m, kullanım sınıfı belirtilmiş, hav ağırlığı ve toplam kalınlık verilmiş
	m²
	

	3
	LVT / vinil karo
	Kalınlık ve aşınma tabakası (usure layer, mikron) belirtilmiş, kullanım sınıfı verilmiş, yapıştırmalı veya klik sistem
	m²
	

	4
	Homojen PVC zemin (rulo)
	Kalınlık ve kullanım sınıfı belirtilmiş, kaymazlık sınıfı gerekiyorsa ayrıca yazılır, kaynak çubuğu ayrı satır
	m²
	

	5
	Laminat parke
	Kalınlık, kullanım sınıfı ve kilit sistemi belirtilmiş, su itici seçenekli, alt şilte ayrı satır
	m²
	

	6
	Epoksi zemin kaplama
	Kat sayısı, kuru film kalınlığı ve uygulama sıcaklık aralığı belirtilmiş, astar ayrı satır, kayma direnci gerekiyorsa belirtilir
	m²
	

	7
	Zemin astarı ve şap tamir harcı
	Emiciliği dengeleyen astar; kendinden yayılan tesviye şapı, uygulama kalınlığı ve kuruma süresi belirtilmiş
	Kg
	

	8
	Zemin yapıştırıcısı
	Halı karo, LVT veya PVC için uygun; sabitleyici (tack) veya kalıcı, sarfiyat (g/m²) ve açık bekleme süresi belirtilmiş
	Kg
	

	9
	Süpürgelik ve kenar profili
	PVC veya alüminyum, yükseklik belirtilmiş, iç-dış köşe ve son kapak parçaları ayrı satır
	m
	

	10
	Geçiş ve seviye farkı profili
	Alüminyum veya pirinç, düz veya rampalı, farklı kalınlıktaki iki zemini birleştirir
	m
	

	11
	Merdiven basamak profili (antislip)
	Alüminyum gövde, kaymaz kauçuk veya karborundum dolgulu, boy siparişe göre
	m
	

	12
	Yükseltilmiş döşeme paneli
	Panel ölçüsü 600×600 mm, taşıma sınıfı ve ayak yüksekliği belirtilmiş, kablo geçiş kapağı ayrı satır
	m²
	

	13
	Giriş paspas sistemi
	Alüminyum profilli kaset veya kaset üstü halı; kir tutma ve nem alma bölümleri ayrı, ölçü siparişe göre
	m²
	

	14
	Kaymaz bant ve şerit
	Genişlik 25–50 mm, iç veya dış ortam, merdiven ve rampa için, yapışkanlı
	Rulo
	

	15
	Akustik duvar paneli
	Kumaş kaplı veya ahşap delikli; kalınlık ve ses yutma değeri (αw) belirtilmiş, yangın sınıfı EN 13501-1'e göre verilir
	m²
	

	16
	Akustik tavan plakası
	60×60 cm asma tavan uyumlu, mineral yün veya ahşap yünü, ses yutma sınıfı ve yangın sınıfı belirtilmiş
	m²
	

	17
	Akustik bafl ve tavan adası
	Asılı düşey bafl veya yatay ada; kalınlık, ölçü ve askı aparatı belirtilmiş
	Adet
	

	18
	Akustik masa ve zemin bölmesi
	Kumaş kaplı akustik yüzey, yükseklik ve genişlik siparişe göre, kelepçe veya ayak ile
	Adet
	

	19
	Ses yalıtım şiltesi
	Kauçuk veya polietilen esaslı, kalınlık ve darbe sesi azaltma değeri belirtilmiş, zemin altına serilir
	m²
	

	20
	Asma tavan taşıyıcı sistemi
	Ana ve tali taşıyıcı, duvar L profili, askı çubuğu ve klips; galvaniz, m² başına sarfiyat verilir
	m²
	

	21
	Halı yıkama ve bakım kimyasalı
	Ekstraksiyon veya köpük yöntemi için, düşük köpüklü, seyreltme oranı belirtilmiş
	Bidon
	

	22
	Zemin cilası ve koruyucu
	PVC ve linolyum için, kat sayısı ve kuruma süresi belirtilmiş, kaymazlık etkisi belirtilir
	Bidon
	

	23
	Zemin döşeme ve söküm hizmeti
	Mevcut kaplamanın sökülmesi, atığın kaldırılması, zemin hazırlığı ve yeni kaplamanın uygulanması; m² veya gün üzerinden fiyatlanır
	Hizmet
	

	24
	Zemin ölçüm ve keşif
	Nem ölçümü, kot farkı ve yüzey düzgünlüğü tespiti; uygulama öncesi zorunlu adım, rapor ile teslim
	Hizmet
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
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