TEKNİK ŞARTNAME
AMBALAJ VE SEVKIYAT MALZEMESI
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Ambalaj ve Sevkiyat Malzemesi Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen ambalaj ve sevkiyat malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 35 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	Karton koli, tek oluklu
	Oluk tipi C (3,5–4,0 mm), 3 katlı, dış ölçü belirtilecek, patlama mukavemeti en az 1.000 kPa (≈10 kgf/cm²) TS EN ISO 2759 veya ECT en az 4,5 kN/m TS EN ISO 3037 (≈16 kg brüt ve dış ölçü toplamı ≈127 cm’ye kadar; üstünde daha yüksek sınıf)
	Adet
	

	2
	Karton koli, çift oluklu
	Oluk tipi BC (6,0–7,5 mm), 5 katlı, ağır yük için, dış ölçü belirtilecek
	Adet
	

	3
	Karton kutu, e-ticaret tipi
	Oluk tipi E (yaklaşık 1,5 mm), kilitli kapak, baskısız
	Adet
	

	4
	Streç film, elle sarım
	17 mikron, 50 cm en, net 1,5 kg, şeffaf, taşıma kolçaklı
	Rulo
	

	5
	Streç film, makine sarımı
	23 mikron, 50 cm en, net 15–16 kg, ön germe oranı etikette belirtilecek
	Rulo
	

	6
	Streç film, siyah (opak)
	23 mikron, 50 cm en, içerik gizleme amaçlı
	Rulo
	

	7
	Koli bandı, akrilik
	45 mm × 100 m, şeffaf veya kahverengi, yapışma mukavemeti belirtilecek
	Adet
	

	8
	Koli bandı, solvent bazlı
	45 mm × 100 m, düşük sıcaklıkta yapışma özellikli (soğuk depo için)
	Adet
	

	9
	Koli bandı makinesi (tabanca)
	45–50 mm bant uyumlu, metal gövde, kesici bıçaklı
	Adet
	

	10
	Baloncuklu naylon (hava kabarcıklı)
	10 mm kabarcık, 100 cm en, 100 m rulo
	Rulo
	

	11
	Köpük levha (foam)
	2 mm kalınlık, 100 cm en, 100 m rulo
	Rulo
	

	12
	Dolgu kağıdı
	Geri dönüştürülmüş kraft, 70 g/m², 50 cm en, rulo uzunluğu en az 250 m, rulo net ağırlığı en az 8,5 kg
	Rulo
	

	13
	Çemberleme bandı, PP
	12 mm × 0,55 mm, 2000 m, kopma mukavemeti belirtilecek
	Rulo
	

	14
	Çemberleme bandı, PET
	16 mm × 0,8 mm, ağır yük için, kopma mukavemeti belirtilecek
	Rulo
	

	15
	Çember tokası
	Kullanılan bant genişliğiyle uyumlu, galvanizli, 1000'li kutu
	Kutu
	

	16
	Çemberleme makinesi (elle)
	PP/PET bant uyumlu, germe ve kesme fonksiyonlu
	Adet
	

	17
	Palet, ahşap (Euro)
	1200×800 mm, dört yönlü giriş, ısıl işlemli (ISPM 15 kapsamında IPPC/HT damgalı) — ihracatta zorunlu
	Adet
	

	18
	Palet, ahşap (endüstriyel)
	1200×1000 mm, dört yönlü giriş
	Adet
	

	19
	Palet, plastik
	1200×800 mm, yük kapasitesi (statik/dinamik) belirtilecek, hijyenik yüzey
	Adet
	

	20
	Palet köşebendi (karton)
	50×50×3 mm, 1,2 m boy, çemberleme altına
	Adet
	

	21
	Kargo poşeti
	LDPE, yapışkan bantlı, belge cebi ayrı belirtilecek, ölçü belirtilecek
	Adet
	

	22
	Belge cebi (irsaliye zarfı)
	A5 veya A6, yapışkanlı, “Belge içeridedir” baskılı
	Adet
	

	23
	Etiket, termal (barkod)
	100×150 mm, termal doğrudan, rulo içi adet belirtilecek, çekirdek çapı belirtilecek
	Rulo
	

	24
	Etiket, termal transfer + ribon
	Etiket ölçüsü ve ribon tipi (wax / wax-resin / resin) belirtilecek
	Rulo
	

	25
	Uyarı etiketi (kırılacak eşya / bu yüz üste)
	Kendinden yapışkanlı, ISO 780 sembollerine uygun, 100'lü
	Paket
	

	26
	Kilitli poşet (kilitli buzdolabı poşeti tipi)
	LDPE, kilit bantlı, ölçü belirtilecek, 100'lü
	Paket
	

	27
	Silika jel nem alıcı
	Gram ağırlığı belirtilecek, gıda dışı kullanım için
	Adet
	

	28
	Konteyner nem alıcı
	Kalsiyum klorür bazlı, askılı, kapasite belirtilecek
	Adet
	

	29
	Streç makinesi (palet sarma)
	Yarı otomatik, döner tablalı, ön germe oranı ayarlanabilir, tabla çapı ve kapasite belirtilecek
	Adet
	

	30
	Transpalet
	2500 kg kapasite, çatal uzunluğu 1150 mm, poliüretan tekerlek
	Adet
	

	31
	Terazi, platform
	300 kg kapasite, doğrulama taksimatı e ≤ 100 g (Sınıf III'te taksimat sayısı 10.000'i aşamaz), TS EN 45501 / OIML R76 Sınıf III, CE + M işaretli, AB uygunluk beyanlı
	Adet
	

	32
	Maket bıçağı ve yedek ağız
	18 mm, kilitli gövde + 10'lu yedek ağız
	Takım
	

	33
	Streç kesici (güvenlik bıçağı)
	Gizli ağızlı, tek elle kullanım, yedek ağızlı
	Adet
	

	34
	Sevkiyat el arabası
	200 kg kapasite, katlanır, şişme veya poliüretan tekerlek
	Adet
	

	35
	Raf etiketi ve çerçevesi
	Manyetik veya kanal tipi, ölçü belirtilecek
	Adet
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-30 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




