TEKNİK ŞARTNAME
BOYA VE BOYA YARDIMCI MALZEMESI
	İdare / Kurum
	…

	İşin adı
	Boya ve Boya Yardımcı Malzemesi Alımı

	Şartname tarihi
	…

	Doküman no
	…



1. Kapsam
Bu teknik şartname, aşağıdaki tabloda cinsi, teknik özellikleri, birimi ve miktarı belirtilen boya ve boya yardımcı malzemesi kalemlerinin satın alınmasına ilişkin teknik kriterleri kapsar.
2. Standartlara uygunluk
Teklif edilen ürünlerin, tabloda atıf yapılan ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olması zorunludur. İlgili mevzuat gereği CE işareti taşıması gereken ürünlerde CE işareti ve AB uygunluk beyanı aranır. Biyosidal ürünlerde Sağlık Bakanlığı ruhsatı, kişisel koruyucu donanımlarda ise ilgili standartlara göre düzenlenmiş uygunluk belgeleri istenir.
3. Marka ve model
Teknik özellikler, belirli bir marka veya modele yönlendirme yapmayacak biçimde, ölçülebilir teknik kriterlerle tanımlanmıştır. Tabloda hiçbir kalem için marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilmemiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi uyarınca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hâllerinde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. Bu hâlde denkliğin hangi teknik özelliklere göre değerlendirileceğinin ayrıca yazılması, değerlendirme aşamasındaki tartışmayı önler.
4. Ambalaj ve etiketleme
Ürünler orijinal ambalajında, ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olarak teslim edilir. Ambalaj üzerinde ürün adı, üretici/ithalatçı bilgisi, parti veya seri numarası, üretim tarihi ve varsa son kullanma tarihi okunaklı biçimde bulunur. Türkçe kullanım talimatı gerektiren ürünlerde talimat ambalajda veya ekinde yer alır.
5. Raf ömrü
Son kullanma tarihi olan ürünlerde, teslim tarihi itibarıyla toplam raf ömrünün en az %75'i kalmış olmalıdır. Bu koşulu sağlamayan ürünler kabul edilmez.
6. Güvenlik bilgi formu
Kimyasal ürünlerde, ilgili mevzuata uygun düzenlenmiş güncel Türkçe Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) teslimatla birlikte verilir.
7. Numune
İdare gerekli gördüğü kalemler için, değerlendirme aşamasında ücretsiz numune isteyebilir. Numuneler teklifle birlikte veya idarenin belirleyeceği süre içinde teslim edilir. Numunesi istenip verilmeyen kalem değerlendirme dışı bırakılabilir.
8. Teslim yeri ve süresi
Teslimat, idarenin bildireceği adrese/adreslere yüklenici tarafından, nakliye ve boşaltma yüklenici sorumluluğunda olmak üzere yapılır. Teslim süresi sipariş bildiriminden itibaren en fazla … takvim günüdür. Birden fazla teslim noktası varsa her nokta için miktar ayrıca bildirilir.
9. Kısmi teslim
İdarenin onayı olmadan kısmi teslimat yapılamaz. Onaylı kısmi teslimlerde her sevkiyat için ayrı irsaliye düzenlenir.
10. Muayene ve kabul
Teslim edilen ürünler, idare tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından bu şartnamedeki kriterlere göre incelenir. Uygun bulunmayan kalemler tutanakla tespit edilir ve yüklenici tarafından en geç … takvim günü içinde masrafları kendisine ait olmak üzere değiştirilir.
11. Garanti
Cihaz, alet ve ekipman niteliğindeki kalemler, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl üretim hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamındaki arızalarda değişim veya onarım süresi en fazla … iş günüdür.
12. Sorumluluk
Ürünlerin taşınması sırasında oluşacak hasar, kayıp ve gecikmelerden yüklenici sorumludur. Hatalı, eksik veya şartnameye aykırı teslimattan doğan zararlar yükleniciye aittir.
13. Fiyat ve fatura
Birim fiyatlar KDV hariç verilir; KDV oranı ayrı satırda gösterilir. Teklif geçerlilik süresi en az … gündür. Fatura, teslimatı takiben tek fatura hâlinde düzenlenir.
14. Kalem listesi ve teknik özellikler
Aşağıdaki tabloda 31 kalem yer almaktadır. Kurumunuzun ihtiyacı olmayan satırları silin, gereken satırları ekleyin ve “Miktar” sütununu doldurun.
	Sıra No
	Malzemenin Cinsi
	Teknik Özellikleri
	Birimi
	Miktarı

	1
	İç cephe plastik boya
	Su bazlı, silikonlu, örtücülük sınıf 2, ıslak ovma dayanımı TS EN 13300 sınıf 2 veya daha iyi, 15 litre
	Kova
	

	2
	İç cephe saten boya
	Su bazlı, silikonlu, yarı mat, TS EN 13300 sınıf 1 ıslak ovma, 15 litre
	Kova
	

	3
	Tavan boyası
	Su bazlı, tam mat, damlamayan, 15 litre
	Kova
	

	4
	Dış cephe akrilik boya
	Su bazlı, silikon emülsiyonlu, su buharı geçirgen, TS EN 1062, 15 litre
	Kova
	

	5
	Sentetik yağlı boya
	Solvent bazlı, parlak, iç-dış mekân, 2,5 litre
	Kutu
	

	6
	Astar, iç cephe
	Su bazlı, emiciliği dengeleyici, şeffaf veya beyaz, 15 litre
	Kova
	

	7
	Astar, dış cephe
	Su bazlı, derinlemesine emici, 15 litre
	Kova
	

	8
	Antipas astar
	Sentetik, çinko fosfatlı, kuru film kalınlığı belirtilmiş, 2,5 litre
	Kutu
	

	9
	Epoksi zemin boyası
	İki bileşenli, solventsiz veya solventli, karışım oranı ve kap ömrü etikette, set (A+B)
	Set
	

	10
	Yol / saha çizgi boyası
	Solvent bazlı, hızlı kuruyan, sarı veya beyaz, 15 litre
	Kova
	

	11
	Isıya dayanıklı boya
	600 °C'ye kadar, silikon reçineli. Ambalaj satır bazında yazılır (400 ml aerosol / 0,75 L kutu); her ambalaj ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	12
	Saten alçı macunu, toz
	Toz halde, su ile karıştırılarak hazırlanan saten perdah macunu, 25 kg torba
	Torba
	

	13
	Saten macun, hazır (pasta)
	Kullanıma hazır, pasta kıvamında saten perdah macunu, 20 kg kova
	Kova
	

	14
	Derz dolgu ve bant
	Alçıpan derzi için, 25 kg + 90 m file bant
	Takım
	

	15
	Boya rulosu, kısa hav
	Hav boyu 10–12 mm, 25 cm, düzgün yüzeyler (alçıpan, saten macun, macunlanmış duvar) için, poliamid veya mikrofiber
	Adet
	

	16
	Boya rulosu, orta hav
	Hav boyu 15–18 mm, 25 cm, sıvalı ve hafif dokulu yüzeyler için
	Adet
	

	17
	Boya rulosu, uzun hav
	Hav boyu 25–32 mm, 25 cm, tuğla, briket ve derin dokulu yüzeyler için
	Adet
	

	18
	Boya rulosu, mohair (kısa)
	Hav boyu 4–6 mm, sentetik ve yağlı boya için, çözücüye dayanıklı
	Adet
	

	19
	Rulo sapı (kollu)
	25 cm rulo uyumlu, teleskopik saplık girişli
	Adet
	

	20
	Teleskopik sap
	Alüminyum, 1,5–3,0 m
	Adet
	

	21
	Boya fırçası, düz
	Sentetik kıl (su bazlı boya) veya doğal kıl (yağlı boya). Genişlik satır bazında yazılır (50 mm / 70 mm / 100 mm); her genişlik ayrı satırda fiyatlandırılır
	Adet
	

	22
	Radyatör fırçası
	Uzun saplı, eğik uçlu, 50 mm
	Adet
	

	23
	Boya teknesi (küvet)
	25 cm rulo uyumlu, ızgaralı, plastik
	Adet
	

	24
	Maskeleme bandı
	Kağıt, 38 mm × 40 m, iz bırakmayan, UV dayanımı belirtilmiş
	Adet
	

	25
	Örtü naylonu
	4×5 m, 20 mikron, şeffaf
	Adet
	

	26
	Zemin koruma keçesi
	1×10 m, emici üst yüzeyli, kaymaz
	Rulo
	

	27
	Zımpara, elde
	Su geçirmez veya kuru tip, 25'li paket. Kum numarası satır bazında yazılır (80 / 120 / 180); her kum numarası ayrı satırda fiyatlandırılır
	Paket
	

	28
	Zımpara, makine (cırt bantlı disk)
	125 mm, 80–240 kum, delikli, 50'li
	Paket
	

	29
	Spatula ve mala takımı
	6 / 10 / 15 cm paslanmaz spatula + çelik mala
	Takım
	

	30
	Boya karıştırıcı ucu
	Matkap uyumlu, 600 mm, helezon
	Adet
	

	31
	Tiner, sentetik
	Sentetik boya inceltici, 5 litre, güvenlik bilgi formu (SDS) ile birlikte
	Bidon
	



15. Onay
Bu teknik şartname … sayfa ve … maddeden ibaret olup, aşağıda adı geçenler tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
	Düzenleyen
	Kontrol eden
	Onaylayan

	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …
	Adı Soyadı: …

	Unvanı: …
	Unvanı: …
	Unvanı: …

	İmza:
	İmza:
	İmza:



Bu şablon genel amaçlı bir örnektir; kurumunuzun ihtiyaç ve mevzuat gereklerine göre uyarlanmalıdır. Nokta nokta (…) bırakılan alanlar idare tarafından doldurulur. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 nci maddesi, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmasını, rekabeti engelleyici hususlar içermemesini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasını arar. Yürürlükteki mevzuat metnini esas alın.
Şablon: AKSCO Ticaret ve Tedarik · https://aksco.com.tr · 0534 335 69 22 · Sürüm 2026-09-25 · Ücretsiz, kayıt gerektirmez




